**Практический тур**

**Критерии оценивания**

**8-9 классы**

**Практическая работа «Ручная обработка древесины»**

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии оценивания** | **Баллы** | **Фактические баллы** | **Шифр**  **участника** |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | -Соблюдение указанных размеров:  -120 мм (4 разм.)  -45 мм (8 разм.)  S15 мм (8 разм.)  Качество шипового соединения(4 угла)  -Качество шлифовки  -Владение навыками техники выжигания | 4  8  8  8  2  3 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

**Практическая работа «Токарная обработка древесины»**

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии оценивания** | **Баллы** | **Фактические баллы** | **Шифр**  **участника** |
| 1. | Наличие рабочей формы | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение размеров:  120 мм  45 мм (дет. № 1)  45 мм (дет. № 3)  90 мм  30 мм  20 мм  10 мм  110 мм | 3  3  3  3  3  3  3  3 |  |  |
| 4.  5. | Отсутствие сколов  Чистовая обработка наждачной бумагой | 5  4 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |