**Практический тур**

**Критерии оценивания**

**8-9 классы**

**Практическая работа «Ручная обработка древесины»**

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии оценивания** | **Баллы** | **Фактические баллы** | **Шифр****участника** |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат) |  1  |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы |  1 |  |  |
| 3.  | -Соблюдение указанных размеров:-120 мм (4 разм.)-45 мм (8 разм.)S15 мм (8 разм.)Качество шипового соединения(4 угла)-Качество шлифовки -Владение навыками техники выжигания | 488823 |  |  |
|  |  Итого: | 35 |  |  |

**Практическая работа «Токарная обработка древесины»**

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии оценивания** | **Баллы** | **Фактические баллы** | **Шифр****участника** |
| 1. | Наличие рабочей формы | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение размеров: 120 мм45 мм (дет. № 1)45 мм (дет. № 3) 90 мм 30 мм20 мм10 мм110 мм | 33333333 |  |  |
|  4.5. | Отсутствие сколов Чистовая обработка наждачной бумагой | 54 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |