Направление «Культура дома, дизайн и технологии»
7 класс
Практический тур 
Время выполнения задания – 45 минут
Максимальное количество первичных баллов – 15  

Накладной шов с открытым срезом
Перед началом работы необходимо познакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: выполните на швейной машине накладной шов с открытым срезом 
Материалы и инструменты: 
Одна деталь: основная деталь 15 см х 15 см, тесьма декоративная для одежды шириной 3-5 см. длиной 15 см., коробочка с инструментами и приспособлениями. 
Накладной шов относится к соединительным швам и применяется для соединения двух деталей путем накладывания их одна на другую. Накладной шов бывает с открытым срезом и с закрытым.

Последовательность выполнения:
№ п/п	Последовательность выполнения работы	Графическое изображение	
1 	Наметить линии притачивания тесьмы на лицевой стороне детали 	 	
2 	Наметать тесьму на лицевую сторону детали сметочными стежками длиной 0,7 – 1,0 см 			 	
3 	Настрочить тесьму на деталь машинной строчкой на расстоянии 0,2 см от края тесьмы. Сделать закрепки в начале и конце строчки шириной 5,0-0,7 см.	
 	
4 	Удалить строчки наметывания.	 	

Самоконтроль
•	Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.
•	Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.
•	Отсутствие строчек временного назначения.
•	Наличие машинных закрепок.
•	Качество ВТО.
•	Соблюдение правил техники безопасности. 

Практический тур Моделирование фартука 

Время выполнения задания – 45 минут
Максимальное количество первичных баллов – 20  

Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. 
•	В соответствии с эскизом внесите изменения в базовый чертёж основы фартука с нагрудником. 
•	Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги. 
•	Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.
•	Наклейте детали на лист «Результат моделирования». 
•	Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Эскиз модели 	Описание модели	

Фартук с цельнокроеным нагрудником. 
Линия низа фартука имеет скругленную форму. 	

Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж основы фартука

Результаты моделирования 
(приклеить готовые выкройки модели)

Лист вырезания